Vorbeschrieb für wärmegedämmte
Pfosten-Riegelkonstruktionen

Vorbemerkung	Gegenstand der Ausschreibung ist die Herstellung, Lieferung und Montage von wärmegedämmten Fassaden in Pfosten-Riegel-Bauweise mit von aussen einsetzbaren Füllungen. Die im Vorbeschrieb aufgeführten Konstruktionsmerkmale gelten für alle nachfolgenden Positionsbeschriebe. Die vom Vorbeschrieb abweichenden Ausführungen werden jeweils in den einzelnen Positionen umschrieben.
Profilsystem Thermfix Vario (Standard) Bauphysikalische Anforderungen	Profilsystem Forster Thermfix Vario. System-Ansichtsbreite aussen: ……….. mm. Pfosten-Riegelkonstruktion, thermisch getrennt mit Trockenverglasung. Innenliegende Grundprofile aus kaltgewalzten Profilstahlrohren mit Aufnahmenut für die Gummidichtungen. Innere Tragkonstruktionen in gesteckter Ausführung oder aus geschweissten Rahmen gefertigt. Glasdichtungen aus durchgehenden Gummiprofilen auf der Innen- und Aussenseite. Dichtungsstösse überlappend. Glashalterung mittels aufgeschraubten Andruckprofilen aus Edelstahl 1.4301. Alle Zubehörteile, wie Schrauben, Sprossenverbinder und Glasauflager aus Edelstahl 1.4301 sind einzurechnen. Nachfolgende Mindestanforderungen an die Fassade sind zwingend einzuhalten. Der CE-Nachweis nach EN13830 ist zu erbringen. - U-Wert Fassade (Uw) nach EN 10077: ……….. w/m²K. - U-Wert Rahmen (Uf) nach EN 10077-1: 1,5 bis 2.4 w/m2k - Luftdurchlässigkeit nach EN 12153: AE (>600) - Schlagregendichtheit nach EN 12155: RE1350 - Widerstandsfähigkeit gegen Windlast nach EN 12179: bis 3.0 kN/m - Stossfestigkeit nach EN 14019: Klasse I5 / E5
Profilsystem Thermfix Vario HI Bauphysikalische Anforderungen	Profilsystem Forster Thermfix Vario HI System-Ansichtsbreite aussen: ……….. mm. Pfosten-Riegelkonstruktion, thermisch getrennt. Trockenverglasung. Innenliegende Grundprofile aus kaltgewalzten Profilstahlrohren mit Aufnahmenut für Gummidichtungen. Innere Tragkonstruktionen in gesteckter Ausführung oder aus geschweissten Rahmen. Glasdichtungen aus durchgehenden Gummiprofilen auf der Innen- und Aussenseite. Dichtungsstösse überlappend. Glasfalz mit Falzraumisolator ausisoliert. Glashalterung mittels aufgeschraubten Andruckprofilen aus Aluminium. Alle Zubehörteile, wie Schrauben, Sprossenverbinder und Glasauflager aus Edelstahl 1.4301 sind einzurechnen. Nachfolgende Mindestanforderungen an die Fassade sind zwingend einzuhalten. Der CE-Nachweis nach EN13830 ist zu erbringen. - U-Wert Fassade (Uw) nach EN 10077: ……….. w/m²K. - U-Wert Rahmen (Uf) nach EN 10077-1: >0.49 w/m2k - Luftdurchlässigkeit nach EN 12153: AE (>600) - Schlagregendichtheit nach EN 12208: RE1350 - Widerstandsfähigkeit gegen Windlast nach EN 12179: bis 3.0 kN/m - Stossfestigkeit nach EN 14019: Klasse I5 / E5
Statische Nachweise (Dimensionierung)	Die Dimensionierung der Auflager und die kraftschlüssigen Befestigungspunkte mit den geeigneten Materialien haben den Verkehrs- und Eigenlasten zu entsprechen. Die in dieser Ausschreibung vorgegebenen Profilquerschnitte sind durch den Unternehmer in statischer Hinsicht zu überprüfen. Vor der Ausführung ist der statische Nachweis zu erbringen. Profil-Querschnitte: Bautiefe innere vertikale Postenprofile: ....... mm Bautiefe innere horizontale Riegelprofile: ....... mm Äussere Deckleisten vertikal: ....... mm Äussere Deckleisten horizontal: ....... mm
Materialisierung	☐ Innere Profilrohre aus Stahl, pulverlackiert. ☐ Innere Profilrohre aus Edelstahl CrNi 1.4301, geschliffen. ☐ Äussere Deckleisten aus Aluminium, pulverlackiert. ☐ Äussere Deckleisten aus Edelstahl CrNi 1.4301, geschliffen.
Konstruktive Rahmenbedingungen	Die Fabrikation hat nach den Richtlinien des Systemherstellers zu erfolgen. Bei geschweissten Konstruktionen sind die Montagestösse mit dem Architekt abzusprechen. Folgende konstruktive Bedingungen sind einzuhalten: - Dampfdichtigkeit von innen nach aussen innerhalb der Konstruktion. - Gewährleistung der Dilatationsmöglichkeit mit entsprechenden Vorkehrungen gegen Spannungsgeräusche. - Gewährleistung der Falzraumentlastung sowie der ungehinderten Kondenswasserabführung im Sockelbereich, inkl. der dazu erforderlichen Wasserabführungsfolien und Abdichtungen innerhalb der Konstruktion.
Behandlung Stahl	☐ Standard-Lackierung Vorbehandlung gemäss EN ISO 12944 Teil 4. Beschichtung entsprechend der SZFF Richtlinie 52.02. RAL- oder NCS-Farbton gemäss Angabe des Architekten. Farbton ............................................................................... ☐ Feuerverzinkt Innere Tragkonstruktionen nach der Rahmenherstellung feuerverzinkt. Verzinkte Oberfläche sichtbar belassen. ☐ Feuerverzinkt und einbrennlackiert Innere Tragkonstruktionen nach der Rahmenherstellung feuerverzinkt und duplexlackiert.
Behandlung Edelstahl	☐ Konstruktion mit geschliffenen Profilstössen Innere Tragkonstruktionen mit Korn 220 ab Werk in Längsrichtung nass geschliffen. Geschweisste Konstruktionsecken und Profilstösse verputzt und zu einwandfreien Gehrungs- bezw. Stosslinien verschliffen. ☐ Konstruktion mit sichtbar verschweissten Profilstössen Innere Tragkonstruktionen mit Korn 220 ab Werk in Längsrichtung nass geschliffen. Ecken und Stösse einwandfrei geschweisst und Anlauffarben elektrochemisch entfernt. Die Gehrungsschweissungen und Sprossenstösse bleiben sichtbar. Vor Auftragsvergabe muss ein Eckmuster vorgelegt werden. ☐ Deckleisten Deckleisten aus Edelstahl mit Korn 220 ab Werk in Längsrichtung nass geschliffen.
Behandlung Aluminium-Deckleisten	☐ Aluminium-Deckleisten grundiert und pulverbeschichtet. RAL- oder NCS-Farbton gemäss Angabe des Architekten. Farbton ............................................................................... ☐ Aluminium-Deckleisten geschliffen und eloxiert. Farbton ...............................................................................
Isoliergläser	Die Verglasung hat nach den Verglasungsvorschriften (Glasnorm) zu erfolgen. Dies gilt insbesondere für die Dimensionierung und Einhaltung der Glasrandabstände für die Glasauflager. Stufen-Isoliergläser sind mit UV-beständigem Glasrandverbund einzusetzen. ☐ Zweifach-Isolierglas ☐ Dreifach-Isolierglas Isolierglas Typ: ............................................... Ug-Wert: ............. W/m²K Schalldämmwert: ………. dB. Vom Unternehmer angebotenes Fabrikat: .....................................................
Paneel-Elemente	Paneele mit Kern aus Kunststoffplatten, wie Polystyrol oder ähnlich, beidseitig mit Stahl- oder Aluminiumblech 1.5 mm belegt. Paneele im Randbereich wasserdicht abgedichtet. Paneelstärke: ................ mm
Türen und Fenster (Elementeinbauten)	Die in die Pfosten-Riegelkonstruktion eingebauten Türen und Fenster werden entsprechenden der gestellten Anforderungen in separaten Vorbeschrieben definiert.
Brandschutz	Die Brand- und Rauchschutzanforderungen EI30, EI60, EI90 und E30 werden in den einzelnen Positionen jeweils definiert. Die Fabrikation der Elemente hat durch lizenzierte Metallbauunternehmen nach den Richtlinien des Systemherstellers zu erfolgen. Die Konstruktionen müssen nach der EN-Norm 13501 geprüft und von der VKF zugelassen sein. Brandschutzglas Es dürfen nur geprüfte und in Kombination mit dem Profilsystem zugelassene Gläser eingebaut werden. Der Einsatz und die Verklotzung der Gläser haben nach den Systemvorschriften sowie den Lieferantenrichtlinien zu erfolgen. Glastypen ☐ Einfachglas ☐ Zweifach-Isolierglas ☐ Dreifach-Isolierglas Ug-Wert: ……………… w/m2k Glasstärke: …………….. mm Vom Unternehmer offeriertes Fabrikat: ................................................. Panelelemente Panelstärke: ............. mm. Panele aus mehrfach abgekanteten Aluminium- / Stahlblechen, Stärke 2 mm, auf der Innen- und Aussenseite. Hohlraumisolation mit zulässigen Brandschutzplatten. Umlaufende Abdichtung des Panelverbunds mit dampfundurchlässigen Dichtungsbändern.
Einbruchhemmung	Einbruchhemmende Konstruktionen nach EN 1627 werden in den einzelnen Positionen jeweils definiert. Alle systemgebundenen, Verstärkungseinlagen und Elementeinbauten sind in die Einheitspreise einzurechnen.
Beschusshemmung	Konstruktionen mit beschusshemmenden Anforderungen FB4 NS nach EN 1522 werden in den einzelnen Positionen jeweils definiert. Die Rahmenkonstruktionen und Füllelemente (Paneele) müssen exakt nach den entsprechenden Richtlinien des Systemherstellers fabriziert werden. Alle systemgebundenen Stahl- und Verstärkungseinlagen sind in den Einheitspreisen einzurechnen. Glas: z.B. Allstop ISO, BR 4 NS
Luftschalldämmung	Konstruktionen mit Schalldämmanforderungen nach EN-ISO-140 werden in den einzelnen Positionen jeweils definiert. Die geforderten Werte verstehen sich am Bau gemessen.
Sonnenschutz (Befestigung)	Für die bauseits gelieferten Befestigungshalter sind Verstärkungseinlagen entsprechend den Verarbeitungsrichtlinien von Forster Thermfix Vario einzubringen. Die Verstärkungen sind mit der Basiskonstruktion kraftschlüssig zu verbinden. Die Grösse und Positionierung der Einlagen muss mit dem Sonnenschutzlieferanten abgesprochen werden. Ebenso sind die Verkehrslasten auf die Sonnenschutzanlagen vom Sonnenschutzhersteller / -lieferanten zu bestimmen. Der Sonnenschutz wird in einer separaten Position ausgeschrieben.
Stromzufuhr	Alle erforderlichen Vorkehrungen für den bauseitigen Elektrokabeldurchzug, wie Umlenkrohre, Einzugsdrahteinlagen, Schlaufen, etc. sind einzurechnen. Der Platzbedarf der Elektroleitungen sowie die Positionen der Kabeleinführungen sind vorgängig abzuklären.
Bauanschlussbleche	Wand-, Decken- und Sockelanschlussbleche auf der Innen- und Aussenseite aus mehrfach abgekanteten Aluminium- oder Edelstahl-Blechen. Materialstärke 2 mm. Sämtliche Hohlräume mit geeignetem Dämmmaterial isoliert. Allfällige Blechstösse mit Futterblechen unterlegt und abgedichtet. Erforderliche Verstärkungs- und Befestigungsbügel aus Flachstahl sowie Dilatationsbleche und Antidröhnbeschichtungen auf den Blechrückseiten sind einzurechnen.
Bauanschlussdichtungen	Anschlussdichtungen an den Baukörper mit durchgehenden, verrottungsfreien Dichtungsmaterialien. Anschlüsse auf der Innenseite mit dampfdiffusionsdichten und auf der Aussenseite mit wasserabweisenden, dampfdiffusionsoffenen Materialien abgedichtet. Das Reinigen und Primern der Fugenflanken bezw. Klebeflächen, sowie das Hinterfüllen der Hohlräume mit mineralischen Dämmstoffen ist in die Preise einzurechnen.
Unternehmervorschlag	Falls ein anderes als das ausgeschriebene System vom Unternehmer vorgeschlagen wird, sind sämtliche bauphysikalischen Nachweise sowie ein Handmuster und die entsprechenden Detailpläne wie Systemschnitte, Wandanschlusslösungen und dgl. dem Architekten mit der Offerte einzureichen. Eine Unternehmervariante darf nur im Rahmen der vorgegebenen Bedingungen angeboten werden. Offeriertes Profilsystem: ......................................................................
Lieferumfang	- Lieferung, Verteilung und Montage. - Montagestösse. - Innere Montagegerüste. - Kranzüge Nicht einzurechnen sind Fassadengerüste auf der Aussenseite.

Positionsbeschriebe

0.0	Positionstext / Standort

Ausführung in Forster Thermfix Vario, gemäss Vorbeschrieb für wärmegedämmte Fassaden und beiliegenden Architektenplänen.

Ausführung der Einsatzelemente, wie Türen und Fenster gemäss separaten Vorbeschrieben Pos. ......

Anforderungen

Profilsystem	☐ Thermfix Vario	☐ Thermfix Vario HI

U-Wert Fassade (Uw)	……… W/m²k

Einbruchhemmung:	☐ RC2	☐ RC3

Brandschutz-Anforderung:	☐ keine	☐ E30
☐ EI30	☐ EI60	☐ EI90

Beschusshemmung:	☐ FB4-NS

Luftschalldämmung:	......... dB

Elementbeschrieb

Fassade mit Sprossen in insgesamt ......... Felder unterteilt.

Individuelle Elementbeschreibung ………………………………..………. …………………………………………………………………………………

Fassadengrösse (RAM): ....... x ....... mm	Stk. ......	à Fr. ......................	Fr. ......................

0.0	Anschlussbleche an Baukörper

Anschlussbleche aus mehrfach abgewinkelten Aluminiumblechen gemäss Vorbeschrieb.

Fensterbank: Abwicklung ..... mm, Länge …. mm	Stk. ......	à Fr. ......................	Fr. ......................

Wetterschenkel: Abwicklung ..... mm, Länge …. mm	Stk. ......	à Fr. ......................	Fr. ......................

Sturzanschluss: Abwicklung ..... mm, Länge …. mm	Stk. ......	à Fr. ......................	Fr. ......................

Anschlussblech: Abwicklung ..... mm, Länge …. mm	Stk. ......	à Fr. ......................	Fr. ......................

0.0	Abdichtungsarbeiten an den Baukörper

Anschlussdichtungen an den Baukörper mit durchgehenden, verrottungsfreien Dichtungsmaterialien. Anschlüsse auf der Innenseite mit dampfdiffusionsdichten und auf der Aussenseite mit wasserabweisenden, dampfdiffusionsoffenen Materialien abgedichtet.

Das Reinigen und Primern der Fugenflanken bezw. Klebeflächen, sowie das Hinterfüllen der Hohlräume mit mineralischen Dämmstoffen ist in die Preise einzurechnen.

Innere Abdichtungsfolien

Dampfdiffusionsdichte Folien sorgfältig verklebt und ggf. mechanisch gesichert. Erforderlicher Sd-Wert zum Erreichen der Dampfdiffusionsdichtheit mindestens 220 m.

Dichtungsbandprodukt innen: ..........................................................

Dichtungsband-Breite: 100 mm	lfm. …..	à Fr. ......................	Fr. ......................

Dichtungsband-Breite: 150 mm	lfm. …..	à Fr. ......................	Fr. ......................

Dichtungsband-Breite: 200 mm	lfm. …..	à Fr. ......................	Fr. ......................

Äussere Abdichtungsfolien

Dampfdiffusionsoffene Folien sorgfältig verklebt und ggf. mechanisch gesichert. Erforderlicher Sd-Wert zum Erreichen der dampfdiffusionsoffenen Ausführung maximal 3,0 m

Dichtungsbandprodukt aussen: .........................................................

Dichtungsband-Breite: 100 mm	lfm. …..	à Fr. ......................	Fr. ......................

Dichtungsband-Breite: 150 mm	lfm. …..	à Fr. ......................	Fr. ......................

Dichtungsband-Breite: 200 mm	lfm. …..	à Fr. ......................	Fr. ......................

Anschlussfugen

Anschlussfugen zwischen Fassade und Bauwerk mit dauerelastischem Silikondichtstoff und vorgelegter, geschlossenzelliger Hinterfüllung.

Fugenmaterial: .................................................................................

Silikonfugen, Querschnitt 10 x 5 mm	lfm. …..	à Fr. ......................	Fr. ......................

Silikonfugen, Querschnitt 15 x 7 mm	lfm. …..	à Fr. ......................	Fr. ......................

Total wärmegedämmte Konstruktionen	Fr. ......................