Texte de soumission type

Remarques :

Les textes en rouge demandent une précision ou un choix de l’architecte.

Les textes en vert sont des remarques générales

Les textes en bleu doivent être renseignés par le serrurier.

0.	Portes et cloisons sans isolation thermique

Profilés ultra fins en acier pour cadres fixes et vantaux avec double joint périphérique. Angles et raccords de traverses soudés et meulés. Les prix comprennent tous les accessoires et les joints nécessaires.

Proposition de portes affleurées

Cadre fixe

Proposition de portes à recouvrement

Les éléments pleins ou vitrés sont modulables. Ce système est compatible avec les profilés de châssis du système presto standard

Documentation et DWG : en accès libre sur le site

www.forster-profile.ch

Qualité et traitement de surface

La mise en œuvre et le meulage des éléments sont soumis aux directives des fournisseurs de profilés.

ACIER (Profil en acier brut et parcloses en ZM ou en aluminium)

Variante A1 :

Thermolaquage, ép. 70 - 90 μm. RAL, IGP ou NCS

Couleur à choix..................................................................

Variante A2 :

Nettoyage, dégraissage et peinture 2 composants

Couleur à choix..................................................................

Zingage au feu, prendre contact avec notre bureau technique

Joint sous vantail

Variante sans joint.

Variante avec joint de frappe

Variante avec joint type Planet ou équivalent

Elargissement des cadres totalement affleurés aux vantaux

Les cadres et socles qui doivent être élargis devront respecter l’épaisseur de profil de 50mm maximum.

Les élargissements des cadres figurent sur les plans d’architecte. Ils font intégralement partie de la soumission et ils sont inclus dans les prix unitaires.

Le éventuels élargissements nécessaires afin d’éviter le conflit poignée et ouverture du vantail à 90° contre un mur seront comptabilisés.

Verres :

Les verres de sécurité devront être conformes aux directives du SIGAB 002.

Veuillez suivre les recommandations du fournisseur de verres en ce qui concerne leur mise en œuvre, leur dimensionnement, le stockage, le calage, etc...

Verre proposé, marque: .................................................

Pose des verres ou des panneaux sandwiches

Variante A : "silicone" :

pose de bandes de mousse noires ou blanches

silicone standard, couleur à choix

Variante B: "à sec":

joints EPDM noirs

Accessoires et ferrements

Seuls les accessoires certifiés avec le système de profilés sont autorisés. Ils seront inclus dans les prix unitaires. Ils seront dimensionnés selon le poids, les dimensions et les sollicitations des éléments sur le site pose.

Paumelles

Le nombre de paumelles sera défini par le serrurier selon les dimensions, le poids, les cycles et les fonctions des vantaux.

Paumelles à souder avec axe à bille réglable en hauteur et graisseur incorporé.

Serrures

Variante A : sans serrure, avec loqueteau par le serrurier

Variante B : serrure 35 au canon

Variante C : serrure 65 au canon

Variantes de découpe de cylindre:

-	Découpe pour cylindre de type Suisse, 22 mm.

-	Découpe pour cylindre de type Européen, 17 mm.

-	Les découpes de cylindres sont définies dans les articles.

Crémones

Variante A : crémone à verrouiller en haut et/ou en bas. Pas de targette de commande couplée.

Variante B : crémone de commande simultanée des verrouillages haut et/ou bas.

Poignées

Acier inoxydable ou aluminium

Acier inoxydable

Apport de courant

Les éventuels conduits, les gaines et les contacts d’amenée de courant 24v/220 230 seront compris dans les prix unitaires.

L’introduction des câbles, leur sortie ainsi que leur cheminement devront être fixés à la conception de l’élément en coordination avec l’architecte.

Les câbles seront fournis au serrurier par le M.O.

Les appareils de contrôle d’accès seront fournis par le M.O.

La main d’œuvre pour les entaillages et le montage des appareils fournis par le M.O. seront compris dans les prix du serrurier.

Attention de prévoir les largeurs de profilés correspondant aux appareils à monter. L’architecte transmettra ces données au serrurier lors de l’appel d’offre.

Fixation

Afin de permettre un montage optimal de la porte l’entrepreneur est tenu de prévoir les dilatations nécessaires sur les tôles de raccord et les pattes de fixations.

Fixation par des vis en acier inoxydables ou zinguées, calage avec des plots en plastique et calfeutrage avec de la mousse à pores fermés.

Toutes les fixations seront invisibles. Aucun artifice (type bouchon) de masquage des vis ne sera accepté.

Exécution d’éventuels rhabillages par des tôles pliées et isolation en laine minérale.

Qualité des joints et calfeutrages selon les exigences des éléments.

Traitement des tôles selon choix établi précédemment.

Type de silicone :……………

Couleur selon choix architecte : ………………..

Autre proposition

Le système décrit a été sélectionné par l’architecte selon des critères esthétiques, techniques et normatifs sur une estimation statique provisoire. Dans le cas où une autre solution devait être proposée par l’entrepreneur, elle devra être au minimum équivalente et respecter les conditions initiales définies par l’architecte.

Système proposé : ......................................................................

Sont inclus dans vos prix

-	Fourniture, traitement et pose.

-	Tous les ferrements et accessoires nécessaires.

-	Les verres, les panneaux, les tôles de raccord, les calfeutrages, les joints etc.

-	Tous les raccords à la maçonnerie et les joints nécessaires.

-	Les moyens d’aide au travail (engins de levage, pont roulant, échafaudage, échelle).

- Les plans de fabrication et de pose.

- les plans d’architecte sont indicatifs et font partie intégrante de la soumission.

- la partition des éléments selon l’accès au chantier, la dimension des fours de thermolaquage, la dimension des homologations des cadres et des remplissages.

- les éventuelles dilatations nécessaires dues aux fluctuations des dalles. Ces données devront être transmises par l’ingénieur du projet.

- les calculs statiques.

Descriptif de position

0.0	Position / Situation

Exécution selon le texte de description en application des plans d’architecte.

Exigence

- Elément sans isolation thermique Forster presto XS.

Description de l’élément

Construction avec cadre périphérique, traverses et remplissages inclus.

-	...... porte à 1 vantail, vide de passage: ....... x ....... mm.

-	...... porte à 2 vantaux, vide de passage: ....... x ....... mm.

-	...... vitrages fixes.

Socle des portes, hauteur ……..mm

Ferrements:

- paumelles à souder adaptées aux dimensions, au poids et aux cycles d’ouverture de la porte.

- serrure à levier fonction W

- Gâche électrique type eff 24V Profix II

- Barre Maréchal selon architecte sur face extérieure

- Poignée à levier intérieure

- entaille pour cylindre (fourni par M.O.).

Dim. totale : ....... x ....... mm	pces. ......	à Fr. ......................	Fr. ......................

Divers ferrements :

- Butoir de vantail.

- arrêt de porte

- lecteur de badge

- clavier (digicode)

Prix global par année pour l’entretien par le constructeur métallique de toutes les portes de cette soumission pour la durée d’un an.

En bloc ..... Fr. ......................

Notre bureau technique se tient volontiers à disposition pour des renseignements complémentaires.

Forster Systèmes de Profilés SA

Av. du Théâtre 18

1870 Monthey

Port :	079/699.74.76

eric.ingignoli@forster.ch