Texte de soumission type	portes battantes et cadres fixes

Protection incendie E30-E60	Anti-effraction	Voie de fuite EN179/EN1125

Réduction phonique

Test 1million de cycles d’ouverture

Descriptif du système Forster presto

Remarques :

les textes en rouge demandent une précision ou un choix de l’architecte.

Les textes en vert sont des indications spéciales

0.	Portes et cloisons sans isolation thermique

Système de profilé avec ou sans protection incendie

Forster presto

Cadre fixe et vantaux affleurés. Vantail avec double joint périphérique. Angles et raccords de traverses soudés et meulés. Les prix comprennent tous les accessoires et les joints nécessaires.

Type de profil

Série 50 acier

Série 50 acier inoxydable 1.4301

Meulé grain 220-240

Série 60S renforcé acier

Les éléments pleins ou vitrés sont modulables. Ce système est compatible avec les profilés de châssis du système presto standard

Pour les exécutions sécuritaires spéciales suivantes :

E30, E60, anti effraction, veuillez prendre contact avec notre bureau de Monthey.

Documentation, DWG, reconnaissances AEAI et dimensions:

en accès libre sur le site www.forster-profile.ch

Qualité et traitement de surface

La mise en œuvre et le meulage des éléments sont soumis aux directives des fournisseurs de profilés.

ACIER (Profil en acier brut et parcloses en ZM ou en aluminium)

Variante A1 :

Thermolaquage, ép. 70 - 90 μm. RAL, IGP ou NCS

Couleur à choix..................................................................

Variante A2 :

Nettoyage, dégraissage et peinture 2 composants

Couleur à choix..................................................................

Zingage au feu, prendre contact avec notre bureau technique

ACIER INOXYDABLE (uniquement presto standard)

En cas de présence de tôles inoxydables, l’architecte se réserve le droit de choisir l’orientation du meulage (grain 220-240)

Qualité 1.4301

Variante I1 :

Profilés meulés, grain standard 220-240. Les soudures d’angle sont nettoyées et le meulage doit correspondre à l’angle de coupe du profil.

Variante I2 :

Profilés meulés, grain standard 220-240. Soudure sans métal d’apport à l’aide d’un gabarit de guidage. Décapage par électrolyse. Les soudures fines demeurent apparentes. Un échantillon d’angle peut être demandé par l’architecte.

Variante I3 :

Profilés et toutes les faces visibles sauf les chants des profilés, poli miroir.

Variante I4 :

Profilés et toutes les faces visibles sauf les chants des profilés, microbillé aspect mat.

Elargissement des cadres affleurés aux cadres et vantaux

Composition de double tôle acier soudées en applique sur les profilés. Isolation selon les exigences à atteindre.

Tôles soudées par perforation et parfaitement meulées.

Le éventuels élargissements nécessaires afin d’éviter le conflit poignée et ouverture du vantail à 90° contre un mur seront comptabilisés.

Parcloses

Variante P1: "1 parclose":

Profil avec une battue extérieure et une parclose intérieure. Le verre est posé asymétriquement dans le cadre.

Variante P2: "2 parcloses":

Profil sans battue avec double parclose et verre monté à l’axe du cadre.

Variante avec parclose en acier équerre à visser:

Parcloses en acier équerre, ép. 3mm. Equerres coupés à l’onglet et vissés à l’aide de vis imbus ou fraisées dont la tête est visible.

Réduction phonique

Les valeurs de réduction phonique sont définies dans les articles unitaires.

Joint sous vantail

Variante "sans joint": aucun joint obligatoire pour la classe E30-E60.

Jeu libre sous vantail jusqu’à max. 15mm de vide d’air

Variante "avec joint automatique":

Seuil automatique de type Stadi ou Planet.

Variante "Joint néoprène":

Joint de seuil

Verres :

Les verres de sécurité devront être conformes aux directives du SIGAB 002.

En cas de verres antichute, la charge à respecter est de …… kN/ml

Veuillez suivre les recommandations du fournisseur de verres en ce qui concerne leur mise en œuvre, leur dimensionnement, le stockage, le calage, etc...

Verres non feu:

Verre float, trempé ou feuilleté

Verre proposé, marque: .................................................

Verres de protection incendie E30

Verres E30 type Vetrotech, Glaströsch, Schott, Flachglas ou CGI

Seuls les verres E30 ayant été testés dans le système de profilés proposé sont autorisés. Le calage des verres se fera avec des cales incombustibles.

Verre proposé, marque: .................................................

Verres de protection incendie E60

Verres E60 type Vetrotech, Flachglas ou CGI

Seuls les verres EI60 ayant été testés dans le système de profilés proposé sont autorisés. Le calage des verres se fera avec des cales incombustibles.

Verre proposé, marque: .................................................

Pose des verres ou des panneaux sandwiches

Variante A : "silicone" :

pose de bandes de mousse noires ou blanches

silicone standard, couleur à choix

Variante B: "à sec":

joints EPDM noirs

Ferrements et accessoires:

Les accessoires et ferrements seront dimensionnés et définis par le serrurier en relation avec la dimension, le poids, les exigences statiques, les exigences normatives, les cycles d’ouverture et les dimensions testées. Ils seront inclus dans les prix unitaires.

Les ferrements permettront un réglage et un graissage des parties mobiles afin d’assurer l’étanchéité parfaite et un entretien aisé des éléments.

Important : Il est indispensable de faire figurer sur l’appel d’offres tout contrôle d’accès en indiquant le type ou mieux le modèle de contrôle qui devra être adapté par le serrurier.

Ferme portes

Les ferme porte répondront à la norme EN1154 et leur force sera établie en fonction de la dimension, du poids et de l’angle d’ouverture de la porte.

Ferme-porte à glissière monté en applique type Dorma TS98 (int. ou ext.). Eloxé naturel.

Il faudra également préciser s’il est requis sur les deux vantaux des portes doubles.

FERREMENTS POUR PORTES :

PORTES BATTANTES

Ferrements sur vantail de service : (porte 1 vantail)

Paumelles

À choix :

Acier thermolaqué	Acier inoxydable

Serrures crémones

Selon description dans les articles unitaires.

Le nombre de points de fermeture est à établir par le serrurier selon les exigences techniques des articles.

Variantes de découpe de cylindre:

-	Découpe pour cylindre de type Suisse, 22 mm.

-	Découpe pour cylindre de type Européen, 17 mm.

-	Les découpes de cylindres sont définies dans les articles.

Fonction voie de fuite EN179 ou anti-panique EN1125

Les serrures avec fonction anti-panique sont décrites dans les articles unitaires. L’ouverture doit être possible dans le sens de fuite sans clé en un seul mouvement en une seconde.

En cas de porte à 2 vantaux, préciser si l’anti-panique ne concerne qu’un ou les deux vantaux.

Pour les voies de fuite, les vides de passage horizontaux sont pris :

1 vantail, de la battue côté gâche au vantail ouvert à 90°

2 vantaux, de vantail à vantail ouverts à 90°

Poignées EN179

Les poignées ci-dessous sont conformes à la norme de voies de fuite EN179.

Dimensions EN179 -	Poignées exécution ronde en acier inox avec ressort de rappel.

-	Poignées exécution carrée en acier inox avec ressort de rappel.

- Bouton extérieur rond fixe en acier inox.

Apport de courant

Les éventuels conduits, les gaines et les contacts d’amenée de courant 24v/220 230 seront compris dans les prix unitaires.

L’introduction des câbles, leur sortie ainsi que leur cheminement devront être fixés à la conception de l’élément en coordination avec l’architecte.

Les câbles seront fournis au serrurier par le M.O.

Les appareils de contrôle d’accès seront fournis par le M.O.

La main d’œuvre pour les entaillages et le montage des appareils fournis par le M.O. seront compris dans les prix du serrurier.

Attention de prévoir les largeurs de profilés correspondant aux appareils à monter. L’architecte transmettra ces données lors de l’appel d’offre.

Fixation et raccord à la maçonnerie

Afin de permettre un montage optimal du vitrage et d’éviter tout craquements dus aux variations de températures et dilatations du bâtiment, l’entrepreneur est tenu de prévoir les dilatations nécessaires sur les tôles de raccord et les pattes de fixations.

Les éventuelles pattes de fixations seront zinguées au feu et dimensionnées selon la charge au vent et le poids propre du vitrage.

Fixation par des vis en acier inoxydables ou zinguées, calage avec des plots en plastique et calfeutrage avec de la mousse à pores fermés.

Toutes les fixations seront invisibles. Aucun artifice (type bouchon) de masquage des vis ne sera accepté.

Exécution d’éventuels rhabillages par des tôles pliées et isolation en laine minérale.

Qualité des joints et calfeutrages selon les exigences des éléments.

Traitement des tôles selon choix établi précédemment.

Type de silicone :……………

Couleur selon choix architecte : ………………..

Cas spéciaux en protection incendie

En cas de dépassement des caractéristiques des certifications obtenues (dimensions, ferrements, verres), une conception préalable doit être entreprise en collaboration avec l’architecte, le constructeur métallique et le fournisseur de profilés. Cette étude sera soumise au service cantonal du feu pour approbation.

Autre proposition

Le système décrit a été sélectionné par l’architecte selon des critères esthétiques, techniques et normatifs sur une estimation statique provisoire. Dans le cas où une autre solution devait être proposée par l’entrepreneur, elle devra être au minimum équivalente et respecter les conditions initiales définies par l’architecte.

Système proposé : ......................................................................

Sont inclus dans vos prix

-	Fourniture, traitement et pose.

-	Tous les ferrements et accessoires nécessaires.

-	Les verres, les panneaux, les tôles de raccord, les calfeutrages, les joints etc..

-	Tous les raccords à la maçonnerie et les joints nécessaires.

-	Les moyens d’aide au travail (engins de levage, pont roulant, échafaudage, échelle).

- Les plans de fabrication et de pose.

- les plans d’architecte sont indicatifs et font partie intégrante de la soumission.

- la partition des éléments selon l’accès au chantier, la dimension des fours de thermolaquage, la dimension des homologations des cadres et des remplissages.

- les éventuelles dilatations nécessaires dues aux fluctuations des dalles. Ces données devront être transmises par l’ingénieur du projet.

- les calculs statiques.

Descriptif de position

0.0	Position / Situation

Exécution selon le texte de description en application des plans d’architecte.

Exigence

- avec ou sans classe de protection incendie E30 ou EI60

- Anti-effraction classe RC1 à 3 selon norme ENV 1627

-	avec fonction anti-panique (avec barre) selon norme EN1125.

-	avec fonction anti-panique (avec poignées) selon norme EN179.

- sans fonction anti-panique

- réduction phonique jusqu’à 47dB

Description de l’élément

Construction avec cadre périphérique, traverses et remplissages inclus.

-	...... vitrage (s) fixe (s), dimensions: ........ x ........ mm.

-	...... porte, vide de passage: ....... x ....... mm.

Socle des portes et parties fixes, hauteur ……..mm

Ferrements sur vantail de service : (porte 1 vantail)

- selon choix sous rubrique ferrements.

Ferrements sur vantail semi-fixe : (porte 2 vantaux)

-	selon choix sous rubrique ferrements.

Elargissement des cadres

Développement de la tôle : ……..mm

Nombre de plis : ……..mm

-	Droite: ......

-	Gauche: .....

-	Haut: .........

Dim. totale : ....... x ....... mm	pces. ......	à Fr. ......................	Fr. ......................

Plus Values pour Portes

Systèmes d’ouverture

La police du feu décide de l’utilisation de poignées EN179 (voie de fuite) ou de barres EN1125 pour les sorties de secours anti panique.

-Push bar EN1125 exécution aluminium éloxé, aluminium thermolaqué ou acier inox meulé grain 220-240.

-	Barre de poussée EN1125 exécution aluminium éloxé, aluminium thermolaqué ou acier inox meulé grain 220-240.

Dispositif anti panique complet avec serrure, ferme porte et tout autre élément relatif aux voies de fuite pour l’équipement de :

Porte à un vantail EN179 (voie de fuite)	la pce. ......	à Fr. ......................

Porte à un vantail EN1125 (anti-panique)	la pce. ......	à Fr. ......................

Porte à deux vantaux EN179 (voie de fuite)	la pce. ......	à Fr. ......................

Porte à deux vantaux EN1125 (anti panique)	la pce. ......	à Fr. ......................

Dispositif complet pour porte asservie à la détection incendie du bâtiment ne se refermant automatiquement qu’en cas d’incendie. Serrure, crémone, ferme-porte, électro aimants, bouton de libération etc. inclus pour :

Porte à un vantail	la pce. ......	à Fr. ......................

Porte à deux vantaux	la pce. ......	à Fr. ......................

Dispositif complet pour ouverture de la porte par motorisation des vantaux à la française. Bouton de commande, moteurs, radars de détection d’ouverture et de sécurité, éventuel élargissement de profil pour fixation des moteurs etc. pour :

Porte à un vantail	la pce. ......	à Fr. ......................

Porte à deux vantaux	la pce. ......	à Fr. ......................

Cette variante ne concerne que les portes battantes. Pour les coulissants veuillez vous reporter au texte de soumission Forster fuego light Coulissant EI30.doc

2.1	Ferme porte intégré dans le profil. Type Dorma ITS96 pour 1 vantail principal.

la pce. ......	à Fr. ......................

2.2	Ferme porte intégré dans le profil. Type Dorma ITS96 pour deux vantaux. Sélection de fermeture inclus.

la pce. ......	à Fr. ......................

Gâche électrique

Câblage invisible inséré dans le champ de la porte. 24v.

4.1	Gâche électrique correspondant aux nombres de becs de cane des portes.

la pce. ......	à Fr. ......................

Divers ferrements

5.10	Montage contact magnétique indicateur d’ouverture de vantail. (fourni par le M.O)

la pce. ......	à Fr. ......................

5.11	Serrure motorisée type Dorma SVP ou eff avec boitiers de commande et de dérivation inclus. Serrure à un point

la pce. ......	à Fr. ......................

5.12	Serrure motorisée type Dorma MSVP ou eff avec boitiers de commande et de dérivation inclus. Serrure à 3 points

la pce. ......	à Fr. ......................

5.13	Montage clavier de commande d’ouverture de porte. (fourni par le M.O)

la pce. ......	à Fr. ......................

5.14	Montage lecteur de badge pour la commande d’ouverture de porte. (fourni par le M.O)

la pce. ......	à Fr. ......................

5.15	Butoir de porte escamotable dans le sol

la pce. ......	à Fr. ......................

5.16	Butoir de porte

la pce. ......	à Fr. ......................

5.17	Arrêt de porte à ressort

la pce. ......	à Fr. ......................

5.18	Exit controler pour gérer la fuite du public en présence d’une porte anti-panique

la pce. ......	à Fr. ......................

5.19	Barre de traction verticale extérieure (barre Maréchal) sur toute la hauteur de la porte. Acier inoxydable tube rond 42mm

la pce. ......	à Fr. ......................

Paumelles

6.1	Paumelle supplémentaire par vantail

la pce. ......	à Fr. ......................

Paumelle à souder réglable en 3 dimensions

Acier thermolaqué	Acier Inoxydable

la pce. ......	à Fr. ......................

6.3	Paumelle à visser dans le chant du profil avec axe à bille et graisseur incorporé. Réglage dans les 2 ou 3 dimensions

Acier thermolaqué	Acier Inoxydable

la pce. ......	à Fr. ......................

6.4	Paumelle à visser en applique réglable en 2 dimensions

Acier thermolaqué	Acier Inoxydable

la pce. ......	à Fr. ......................

Paumelle à visser en applique à deux bras

Acier thermolaqué	Acier Inoxydable

la pce. ......	à Fr. ......................

6.6	Paumelle à visser en applique à trois bras

Acier thermolaqué	Acier Inoxydable

la pce. ......	à Fr. ......................

6.7	Paumelle invisible. Montage encastré dans le profil.

la pce. ......	à Fr. ......................

En cas de protection incendie

La classe de protection incendie selon la norme EN 13501 est définie dans le descriptif unitaire des articles.

La fabrication des éléments doit être réalisée selon les test et les homologations obtenues.

Conformément aux directives de l’AEAI, toutes les portes et fenêtres de protection incendie seront identifiées par une plaquette de reconnaissance comprise dans les prix unitaires. Une déclaration de conformité par porte sera remise au propriétaire du bâtiment.

Certificat AEAI pour E30 ou EI30:

Porte battante 1 vantail en maçonnerie ou en cloison vitrée : …….

Porte battante 2 vantaux en maçonnerie ou en cloison vitrée : …….

Fenêtre battante 1 vantail en maçonnerie ou en cloison vitrée : …….

Fenêtre battante 2 vantaux en maçonnerie ou en cloison vitrée : …….

Cas spéciaux en protection incendie

En cas de dépassement des caractéristiques des certifications obtenues (dimensions, ferrements, verres), une conception préalable doit être entreprise en collaboration avec l’architecte, le constructeur métallique et le fournisseur de profilés. Cette étude sera soumise au service cantonal du feu pour approbation.

Devoir d’entretien

Selon le nouveau règlement de protection incendie, le propriétaire du bâtiment est responsable de l’entretien des portes et cloisons E et EI de son bâtiment.

(source : art. 18 du règlement 2003 de l’ AEAI)

Prix global par année pour l’entretien par le constructeur métallique de toutes les portes et cloisons E ou EI de cette soumission pour la durée d’un an.

En bloc ..... Fr. ......................

Les éléments pleins ou vitrés peuvent être modulables.

Documentation, DWG, reconnaissances AEAI et dimensions:

en accès libre sur le site www.forster-profile.ch

Notre bureau technique se tient volontiers à disposition pour tous renseignements complémentaires.

Forster Systèmes de Profilés SA

Av. du Théâtre 18

1870 Monthey

Natel: +41 79 699 74 76

eric.ingignoli@forster.ch