Texte de soumission type

Façade Toiture

Isolation thermique Isolation thermique

Réduction Phonique Réduction Phonique

Protection Incendie
Descriptif du système Forster thermfix light

Remarques :

Les textes en rouge demandent une précision ou un choix de l’architecte.

Les textes en vert sont des indications spéciales

Les textes en bleu doivent être renseignés par le serrurier.

0.	Façade ou verrière (toiture) poteau-traverse en applique

Façade et verrière

L’objet de cette description concerne la fabrication, la livraison et le montage d’une structure intérieure statiquement porteuse et d’un système de profil de façade ou de verrière à rupture thermique en applique, type Forster thermfix light 50mm. La pose des éléments de remplissage se fait depuis l’extérieur.

Documentation, DWG, reconnaissances AEAI et dimensions:

en accès libre sur le site www.forster-profile.ch

Pour les exécutions sécuritaires (verrière uniquement) spéciales E30, EI30, EI60, veuillez prendre contact avec notre bureau de Monthey.

Dimensionnement du poteau traverse intérieur:

Proposition de texte pour la structure intérieure porteuse. Cette structure est indépendante du système Forster thermfix light

Descriptif, (acier, bois, autre) ….…………………

Dimensions:

Section du montant:	........ x ……. mm.

Section de la traverse:	........ x ……. mm.

L’architecte peut définir la forme que devrait prendre ce porteur. Quelques exemples ci-dessous :

Le dimensionnement statique de la structure porteuse et les fixations seront calculées par rapport aux contraintes physiques et au poids propre de la façade ainsi que le poids de la neige pour la verrière. Le dimensionnement statique est sous l’entière responsabilité de l’entreprise exécutante. Le maître d’état apportera la preuve nécessaire de la tenue statique de l’élément ainsi que de tout ce qui le compose.

L’architecte peut se référer au fournisseur du système de profilés pour un dimensionnement statique provisoire.

Traitement de surface du système porteur intérieur en acier

Préparation et nettoyage de la sous-construction selon les données du fournisseur de peinture.

Variante B1

Nettoyés et peints sur le site.

Couleur ...............................................................................

Variante B2 :

Léger sablage et thermolaquage, ép. 70 - 90 μm.RAL, IGP ou NCS

Couleur à choix..................................................................

Variante B3 :

Zingage au feu par immersion, nettoyage des irrégularités du zinc

Traitement de surface du système porteur intérieur en acier inoxydable

Qualité 1.4301

Variante I1 "meulé brossé":

Profilés meulés, grain standard 220-240. Les éventuelles soudures d’angle sont nettoyées et le meulage doit correspondre à l’angle de coupe du profil.

Variante I2 "soudure visible":

Profilés meulés, grain standard 220-240. Les éventuelles soudures sans métal d’apport à l’aide d’un gabarit de guidage. Décapage par électrolyse. Les soudures fines demeurent apparentes. Un échantillon d’angle peut être demandé par l’architecte.

Variante I3 "poli miroir":

Profilés et toutes les faces visibles sont et qualité poli miroir.

Traitement de surface du système porteur intérieur en bois.

Application d’une couche d’imprégnation incolore par trempage. Traitement préventif anti-feu, fongicide et insecticide. Produit labellisé Lignum B+PBIp. Type stabilo FFF ou équivalent. 200gr/m2.

Coloris ...............................................................................

En cas de porteur bois en condition de toiture, la classe EI30 n’est pas possible.

Fixation et raccord à la maçonnerie

Afin de permettre un montage optimal de la façade et/ou de la verrière et d’éviter tout craquement dû aux variations de températures et dilatations du bâtiment, l’entrepreneur est tenu de prévoir les dilatations nécessaires sur les tôles de raccord et les pattes de fixations.

Les éventuelles pattes, rails ou plaques d’ancrage seront zingués au feu et dimensionnés selon la charge au vent et le poids propre du vitrage.

Fixation par des vis en acier inoxydables ou zinguées, calage et calfeutrage selon les exigences requises.

Toutes les fixations seront invisibles. Aucun artifice (type bouchon) de masquage des vis ne sera accepté.

Exécution d’éventuels rhabillages par des tôles pliées et isolation imputrescible selon les exigences requises. Traitement des tôles selon choix établi précédemment.

En cas de tôle inox meulée grain 220-240, le sens du grain devra correspondre à celui des profilés et son sens sera défini par l’architecte.

Traitement des tôles selon choix établi précédemment.

Type de silicone : ……………

Couleur selon choix architecte : ………….

Points de fixation de la mise à terre comprise dans les prix unitaires. L’architecte fixera la quantité par élément

Système de façade et/ ou de verrière d’applique

Forster thermfix light, face visible 50 mm.

Système de profilés en applique à isolation thermique composé du profil de base avec canal de fixation continu. Verre posé à sec sur joint EPDM garantissant le drainage et la ventilation de fond de feuillure.

Suivre les instructions du fabricant du système.

Caractéristiques à respecter impérativement:

Caractéristiques du système

-	Valeur U selon la norme DIN ISO 10077

- Perméabilité à l’air selon la norme EN 12152

-	Etanchéité à la pluie battante selon la norme EN 12154.

-	Résistance à la pression du vent selon la norme EN 13116.

-	Etanchéité dynamique à la pluie battante selon la norme ENV 13050

-	Résistance aux chocs selon la norme EN 14019

Réduction phonique

Les valeurs de réduction phonique selon la norme EN ISO 140 sont définies dans les articles unitaires.

L’isolation phonique sera garantie entre le vitrage et les têtes de dalles par une isolation adéquate empêchant la propagation du son entre les niveaux.

Fixation du profil d’applique

Sur structure en acier:

- Profil intérieur en acier zingué à souder, visser ou clouer en quinconce sur la construction porteuse de base.

Sur structure en bois ou acier inoxydable :

- Profil intérieur en aluminium brut à visser en quinconce sur la construction porteuse de base.

Section des capots

Capots clipsés sur le profil de pression.

- Section du capot vertical:	50 x 15 mm (aluminium ou inox)

- Section du capot de traverse:	50 x 12 mm (aluminium ou inox)

- Variante capot de traverse (recommandé pour toiture) 50 x 5 mm aluminium

Pente minimale pour la toiture avec traverses : 10°

Traitement de surface des capots aluminium

Variante B1 :

Léger sablage et thermolaquage, ép. 70 - 90 μm.RAL, IGP ou NCS

Couleur à choix..................................................................

Variante B2 :

- Brossage et éloxage naturel.

- Brossage et éloxage de couleur à choix...................................

Verres :

Les verres de sécurité devront être conformes aux directives du SIGAB 002.

En cas de verres antichute, la charge à respecter est de …… kN/ml

Veuillez suivre les recommandations du fournisseur de verres en ce qui concerne leur mise en œuvre, leur dimensionnement, le stockage, le calage, etc...

Verres de façade

Ep. verre max. 60mm

Type du verre isolant: .....................................................

Valeur U: ........... w/m²k. Réduction phonique: ......... dB.

Composition du verre de l’intérieur à l’extérieur:

Type de verre ......... mm -- Intercalaire ......... mm – Type de verre ........ mm.

Fabricant du verre: ............................................

Verres de toiture :

Type du verre isolant: .....................................................

Valeur U: ........... w/m²k. Réduction phonique: ......... dB.

Composition du verre de l’intérieur à l’extérieur:

Type de verre intérieur anti-chute feuilleté type ......... mm -- Intercalaire ......... mm – Verre extérieur trempé anti-chocs type de verre ........ mm.

Pour toiture, verre extérieur du bas à dépassement (casquette).

Fabricant du verre: ............................................

Panneaux de remplissage

Epaisseur du panneau: ............. mm.

Valeur U: ........... w/m²k. Réduction phonique: ......... dB.

Panneaux composés avec tôle intérieure et extérieure en acier ou en aluminium ép. 2mm. Fixation des tôles entre-elles par un intercalaire en pvc. Isolation synthétique et liaison entre les tôles avec une bande pare-vapeur périphérique.

Fenêtres et portes

Inclusion et fixation de fenêtres ou de portes dans les éléments de façade selon description dans les articles unitaires.

Forster Unico-Unico XS ultra fins portes fenêtres cadres isolants.doc

Etanchéité périphérique

L’entrepreneur doit s’assurer que tous les éléments de jointoiement, bandes étanches, bandes pare vapeur et joints silicone, soient prévus dans son offre ceci afin d’assurer une étanchéité parfaite de la façade. La compatibilité de ces matériaux avec ceux d’autres corps de métiers du bâtiment devra être vérifiée avant toute mise en œuvre.

Une attention particulière sera apportée à l’isolation thermique. Elle devra être garantie sur toute la structure mais également en jonction avec l’isolation propre du bâtiment.

Stores ou brise-soleil

Pour la pose de stores extérieurs ou de brise soleil, il est nécessaire de prévoir des renforts de fixation sur le profil de compression des verres et d’en assurer l’étanchéité.

L’architecte devra indiquer lors de l’appel d’offre la quantité de fixations nécessaires ainsi que le poids qui devra être repris par la façade. Ces données peuvent avoir un impact dans le dimensionnement des profilés du système.

Alimentation électrique

Tous les conduits et tout encombrement dus au passage de câbles seront définis au préalable et seront compris dans les prix unitaires.

Sont inclus dans vos prix

-	Fourniture et pose, engins de levage inclus.

-	Tous les raccords à la maçonnerie, à la structure existante, aux parements extérieurs existants et les joints nécessaires.

- Toutes les tablettes et les garnitures en tôle, l’isolation, les bandes étanches et pare-vapeur seront comprises.

-	Les moyens d’aide au travail (engins de levage, pont roulant, échafaudage, échelle).

- les plans de fabrication et de pose.

- les plans d’architecte font partie intégrante de la soumission.

- la partition des éléments selon l’accès au chantier, la dimension des fours de thermolaquage, la dimension des homologations des cadres et des remplissages.

- les éventuelles dilatations nécessaires dues aux fluctuations des dalles. Ces données devront être transmises par l’ingénieur du projet.

- les calculs statiques.

Autre proposition

Le système décrit a été sélectionné par l’architecte selon des critères esthétiques, techniques et normatifs sur une estimation statique provisoire. Dans le cas où une autre solution devait être proposée par l’entrepreneur, elle devra être au minimum équivalente et respecter les conditions initiales définies par l’architecte.

Système proposé : ......................................................................

Descriptif de position

0.0	Position / Situation

Exécution selon le texte de description pos….. en application des plans d’architecte.

Exigence

- Système de profilés thermfix light ou équivalent

- Isolation thermique Uw … w/m2k

-	Réduction phonique selon la norme EN ISO 140: ......... dB

Description de l’élément

Cadre périphérique avec montants et traverses inclus

-	...... champ (s) vitrés, dimension: ........ x ........ mm.

-	...... champ (s) avec panneau, dimension: ........ x ........ mm.

-	...... champ (s) avec fenêtre, dimension: ........ x ........ mm.

-	...... champ (s) avec porte, dimension: ........ x ........ mm.

Elargissement des cadres

Développement de la tôle : ……..mm

Nombre de plis : ……..mm

-	Droite: ......

-	Gauche: .....

-	Haut: .........

Dim. totale. : ....... x ....... mm	pces. ......	à Fr. ......................	Fr. ......................

Notre bureau technique se tient volontiers à disposition pour des renseignements complémentaires.

Forster Systèmes de Profilés SA

Av. du Théâtre 18

1870 Monthey

Port :	079/699.74.76

eric.ingignoli@forster.ch